HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit Fernfühler, Kapillarrohrspule und
zwei Sparclips. KEYMARK-zertifiziert,
geprüft nach DIN EN 215.
Flüssigkeitsgefüllter Thermostat.
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. Obere
und untere Begrenzung bzw. Markierung
des Temperaturbereiches oder Blockierung
einer Einstellung durch zwei Sparclips.
Verdeckte obere und untere Begrenzung
des Temperaturbereiches oder Blockierung
einer Einstellung durch Anschlagclips.
Stirnseitige Einstellhilfe und erfühl-
bare Markierungen für Sehbehinderte.
Drehrichtungsanzeige und Symbole für
Grundeinstellung und Nachtabsenkung.
Kurzinformation mit den wichtigsten
Einstellungen. Sollwertbereich 6 bis
27 Grd. C. Merkzahl 1-5.
Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur:         50 Grd. C
Hysterese:                    0,2 K
Wassertemperatureinfluß:      0,3 K
Differenzdruckeinfluß:        0,3 K
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                            K
Skalenhaube:        weiß RAL 9016
Ausführung:        Kapillarrohr 2 m

Art.-Nr.              6002-00.500