HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler und zwei
Sparclips. Diebstahlsicherung durch
2 Schrauben. Flüssigkeitsgefüllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch
bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen
(<1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.
Obere und untere Begrenzung bzw.
Markierung des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch zwei
Sparclips. Verdeckte obere und untere
Begrenzung des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch
Anschlagclips. Stirnseitige Einstell-
hilfe und erfühlbare Markierungen für
Sehbehinderte. Drehrichtungsanzeige und
Symbole für Grundeinstellung und
Nachtabsenkung. Kurzinformation mit den
wichtigsten Einstellungen.
Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur:         50 Grd. C
Hysterese:                   0,15 K
Wassertemperatureinfluß:     0,30 K
Differenzdruckeinfluß:       0,20 K
 
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                            K
Diebstahlgesichert
Skalenhaube:        weiß RAL 9016
Art.-Nr.              6040-00.500