HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler, versetztem und
begrenztem Sollwertbereich.
Flüssigkeitsgefüllter Thermostat.
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K).
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.
Verdeckte obere und untere Begrenzung
des  Temperaturbereiches oder Blockier-
ung einer Einstellung durch Anschlag-
clips. Frostschutzsicherung. Diebstahl-
sicherung durch Sicherungsring. Erhöhte
Festigkeit nach abgelaufener Bundeswehr-
zulassung TL 4520-0014. Merkzahl je nach
Sollwertbereich: 1-3/1-4/1-5. Unterer
Sollwert 6 Grd. C. Oberer Sollwert, nach
Angabe, in 1 Grd. C Schritten zwischen
15 und 25 Grd. C.
Max. Fühlertemperatur:         50 Grd. C
Hysterese:                   0,15 K
Wassertemperatureinfluß:     0,30 K
Differenzdruckeinfluß:       0,20 K
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                            K
Skalenhaube:        weiß RAL 9016
24 Grd. C max. Sollwert

Art.-Nr.              6120-24.500