HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler, erhöhtem Soll-"
wertbereich und zwei Sparclips."
Flüssigkeitsgefüllter Thermostat.
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. Obere
und untere Begrenzung bzw. Markierung
des Temperaturbereiches oder Blockierung
einer Einstellung durch zwei Sparclips.
Verdeckte obere und untere Begrenzung
des Temperaturbereiches oder Blockierung
einer Einstellung durch Anschlagclips.
Sollwertbereich 15 bis 35 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur:        50 Grd. C
Hysterese:                  0,15 K
Wassertemperatureinfluß:    0,30 K
Differenzdruckeinfluß:      0,20 K
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                            K
Skalenhaube:        weiß RAL 9016
Ausführung:    für Schwimmhallen,
med. Bäderbetr. etc.
Art.-Nr.              6200-00.500