HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler, Nullstellung
und zwei Sparclips. KEYMARK-
zertifiziert, geprüft nach
DIN EN 215. Flüssigkeitsgefüllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch
bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen
(<1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.
Obere und untere Begrenzung bzw.
Markierung des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch zwei
Sparclips. Verdeckte obere und untere
Begrenzung des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch
Anschlagclips. Stirnseitige Einstell-
hilfe und erfühlbare Markierungen für
Sehbehinderte. Drehrichtungsanzeige und
Symbole für Grundeinstellung und Nacht-
absenkung. Kurzinformation mit den
wichtigsten Einstellungen. Stellung 0
Ventil öffnet bei ca. 0 Grd. C.
Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur: 50 Grd. C
Hysterese: 0,15 K
Wassertemperatureinfluß: 0,30 K
Differenzdruckeinfluß: 0,20 K
Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: K
Ausführung: mit Nullstellung
Skalenhaube: weiß RAL 9016

Art.-Nr. 7000-00.500