HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler" und zwei"
Sparclips. Diebstahlsicherung durch
Sicherungsring. Erhöhte Festigkeit nach
abgelaufener Bundeswehrzulassung
TL 4520-0014. Beanspruchungsgruppe 1
(für höchste Beanspruchung).
Flüssigkeitsgefüllter Thermostat.
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. Obere
und untere Begrenzung bzw. Markierung
des Temperaturbereiches oder Blockierung
einer Einstellung durch zwei Sparclips.
Verdeckte obere und untere Begrenzung
des Temperaturbereiches oder Blockier-
ung einer Einstellung durch Anschlag-
clips.Stirnseitige Einstellhilfe und
erfühlbare Markierungen für Sehbehin-
derte. Drehrichtungsanzeige und Symbole
für Grundeinstellung und Nachtabsenkung.
Kurzinformation mit den wichtigsten
Einstellungen. Stellung 0: Ventil öffnet
bei ca. 0 Grd. Sollwertbereich 6 bis
28 Grd. C. Merkzahl 1-5.
Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur:         50 Grd. C
Hysterese:                   0,15 K
Wassertemperatureinfluß:     0,30 K
Differenzdruckeinfluß:       0,20 K
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                            K
               Behördenausführung
                 mit Nullstellung
Skalenhaube:        weiß RAL 9016

Art.-Nr.              7020-00.500