HEIMEIER Thermostat-Kopf mit eingebautem
Fühler. Schlankes zylindrisches Design. 
KEYMARK-zertifiziert, geprüft nach 
DIN EN 215. Flüssigkeitsgefüllter 
Thermostat. Stabiles Regelverhalten 
auch bei kleinen Auslegungsregel-
differenzen (< 1 K). Entspr. EnEV bzw. 
DIN V 4701-10. Allseitig geschlossene 
Oberfläche. Einfache Reinigung durch 
geschlossende Form. 
Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C. 
Einstellskala mit Temperaturwerten. 
Symbole für Nachtabsenkung und 
Frostschutz. Blockierung im 
Sollwertbereich. Frostschutzsicherung. 
Max. Fühlertemperatur: 50 Grd. C 

Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Halo
Skalenhaube: RAL 9016 weiß

Art.-Nr. 7500-00.500