HEIMEIER Thermostat-Kopf mit eingebautem
Fühler. Mit Nullstellung. Schlankes 
zylindrisches Design. KEYMARK-
zertifiziert, geprüft nach DIN EN 215. 
Flüssigkeitsgefüllter Thermostat. 
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K). 
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. 
Allseitig geschlossene Oberfläche. 
Einfache Reinigung durch geschlossende 
Form. Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C. 
Einstellskala mit Temperaturwerten.
Stellung 0: Ventil öffnet bei 
ca. 0 Grd C. Symbole für Nachtabsenkung 
und Frostschutz. Blockierung im 
Sollwertbereich. Frostschutzsicherung. 
Max. Fühlertemperatur: 50 Grd. C 

Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Halo, mit Nullstellung
Skalenhaube: RAL 9016 weiß

Art.-Nr. 7550-00.500