Pneumatex Druckausdehnungsgefäß 
Statico SH 300.25, mit fester
Gasfuellung, Heiz-, Solar- und
Kühlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium.
Zylinderform, Füße für stehende Montage. 
Airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft
stabiler Vordruck. Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
CE-baumustergeprueft nach PED2014/68/EU. 
Nennvolumen 300 Liter
Max. zul. Druck 25 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Vordruck 4 bar
Max. zul. Temperatur 120  Grd C
Min. zul. Temperatur -10 Grd C
Max. zul. Blasentemperatur 70 Grd C
Min. zul. Blasentemperatur 5 Grd C
Anschluss R 1 1/4
Durchmesser 640 mm
Höhe 1323 mm
Gewicht leer 126 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 30101201600