Pneumatex Kappenabsperrhahn DLV 25
Messing, Wartung
und Demontage von
Ausdehnungsgefaessen, Betaetigung mit
beiliegendem Inbusschluessel, daher
gegen unbeabsichtigtes Schliessen
gesichert, mit Kugelhahn zur schnellen
Entleerung von Ausdehnungsgefaessen
mit Anschluss fuer Schlauch DN 15,
Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
beidseitig Innengewinde, Verschraubung
zum direkten flachdichtenden Anschluss
an geeignete Ausdehnungsgefaesse.
Einsatz in Anlagen nach EN 12828, SWKI
93-1.
Max. zul. Druck 16 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss Rp 1
Anschluss Gefaess G 1
Anschluss Entwaesserung G 3/4
Laenge 95 mm
Gewicht leer 0.35 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 5351436