Pneumatex Basisgefaess TU 400, Druckhaltessysteme mit
Pumpen, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Messfuss
zur Inhaltsmessung, Fussring fuer
stehende Montage, inklusive Montagset
fuer den wasserseitigen Anschluss mit
Sicherheitsventil 2 bar und Kugelhahn
zur schnellen Entleerung.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, sicherer Schutz
des Ausdehnungswassers vor Sauerstoff.
Blase oben entlueftbar, Gefaess unten
mit Kondensatablass.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
endoskopische Besichtigungsoeffnung
fuer innere Pruefungen.
CE-baumustergeprueft nach PED2014/68/EU. 5 Jahre Gewaehrleistung auf
das Gefaess.
Nennvolumen 400 Liter
Max. zul. Druck 2  bar
Max. zul. Druck Schweiz 2  bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120  C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss R 1 1/4
Anschluss Entwaesserung G 3/4
Anschluss Entwaesserung G 3/4
Durchmesser 620 mm
Hoehe 1579 mm
Gewicht leer 62 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7131002