Pneumatex Erweiterungsgefaess TG 3000 E,
Druckhaltessysteme mit Pumpen, Heiz-,
Solar- und Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Fuesse
fuer stehende Montage, inklusive
Flexrohr fuer den wasserseitigen
Anschluss und Kappenabsperrhahn mit
Kugelhahn zur schnellen Entleerung.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, tauschbar,
sicherer Schutz des Ausdehnungswassers
vor Sauerstoff. Blase oben
entlueftbar, Gefaess unten mit
Kondensatablass.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%. zwei
Flanschoeffnungen fuer innere
Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach
PED2014/68/EU. 5 Jahre
Gewaehrleistung auf die
airproof-Butylblase.
Nennvolumen 3000 Liter
Max. zul. Druck 2 bar
Max. zul. Druck Schweiz 2 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss G 1 1/4
Anschluss Entwaesserung G 3/4
Durchmesser 1300 mm
Hoehe 2940 mm
Gewicht leer 800 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7132009