Pleno Refill 48000 Filter Enthärtungsarmatur für Ergänzungswasser mit 25 Mikrometer Feinfilter.
Modul für zur Enthärtung und Filterung 
des Ergänzungswassers nach VDI 2035 Bl.1
/ ÖNORM H5195-1 zum Schutz vor 
Steinbildung in Wärmeerzeugern und 
Warmwasserheizungsanlagen ohne 
Aluminiumkomponenten Fix montierte 
Kombination von Enthärtungsarmatur, 
komplett mit einer tauschbaren Kartusche
mit hochwertigem Ionentauscherharz, 
sowie einem 25 Mikrometer Feinfilter,
bestehend aus Filtergehäuse und 
tauschbarem Filtereinsatz. 
Komplette Armatur bestehend aus einem 
Enthärtungsmodul und einem Feinfilter, 
zur Montage in die  Füll- und 
Ergänzungswasserleitung. 
Kapazität der Kartusche: 
48000 l x Grad dH 
zul. Brauchwasserzulaufdruck: 8 bar 
Betriebstemperatur: 4-45 Grad C 
max. Volumenstrom : 840 l/h 
Anschluss :Eingang: G3/4 freilaufende 
Mutter, flachdichtend
Ausgang: G3/4 Außengewinde, 
flachdichtend
Länge/Tiefe/Höhe: 400/271/462mm 

Fabrikat: IMI Pneumatex
Typ: Pleno Refill 48000 Filter 

Art.-Nr. 8133230