Pleno Refill Demin 18000 Filter Vollentsalzung für Ergänzungswasser mit 25 Mikrometer Feinfilter. 
Modul für zur Vollentsalzung  und 
Filterung des Ergänzungswassers zum 
Schutz vor Steinbildung in 
Wärmeerzeugern und 
Warmwasserheizungsanlagen mit 
Aluminiumkomponenten. Fix montierte 
Kombination von Enthärtungsarmatur, 
komplett mit einer tauschbaren 
Harzflasche mit hochwertigem 
Mischbettharz, sowie einem 25 Mikrometer Feinfilter, bestehend aus Filtergehäuse
und tauschbarem Filtereinsatz. 
Komplette Armatur bestehend aus einem Entsalzungsmodul und einem Feinfilter zur Montage in die  Füll- und Ergänzungswasserleitung. 
Kapazität der Kartusche: 
18000 l x Grad dH 
zul. Brauchwasserzulaufdruck: 8 bar 
Betriebstemperatur: 4-45 Grad C 
max. Volumenstrom : 1000 l/h 
Anschluss :Eingang: G3/4 freilaufende Mutter, flachdichtend
Ausgang: G3/4 Außengewinde, 
flachdichtend
Länge/Tiefe/Höhe: 400/271/462 mm

Fabrikat: IMI Pneumatex
Typ: Pleno Refill Demin 18000 Filter 

Art.-Nr. 8133270