IMI Pneumatex Pleno Refill Demin 13500 
mit Filter. Vollentsalzung für 
Ergänzungswasser mit 25 Mikrometer 
Feinfilter. Modul zur Vollentsalzung 
und Filterung des Ergänzungswassers 
zum Schutz vor Steinbildung in 
Wärmeerzeugern und 
Warmwasserheizungsanlagen mit 
Aluminiumkomponenten. Fix montierte 
Kombination von Entsalzungsarmatur, 
komplett mit einer tauschbaren 
Harzflasche mit hochwertigem 
Mischbettharz, sowie einem 25 Mikrometer
Feinfilter, bestehend aus Filtergehäuse 
und tauschbarem Filtereinsatz. 
Komplette Armatur bestehend aus einem 
Entsalzungsmodul und einem Feinfilter 
zur Montage in die  Füll- und 
Ergänzungswasserleitung. 
Kapazität der Kartusche: 
13500 l x Grad dH 
zul. Brauchwasserzulaufdruck: 8 bar 
Betriebstemperatur: 4-45 Grad C 
max. Volumenstrom : 1000 l/h 
Anschluss :Eingang: G3/4 freilaufende 
Mutter, flachdichtend
Ausgang: G3/4 Außengewinde, 
flachdichtend
Länge/Tiefe/Höhe: 400/219/466 mm

Fabrikat: IMI Pneumatex
Typ: Pleno Refill Demin 13500 Filter 

Art.-Nr. 8133260