Pneumatex Pleno P BA4R, 
Nachspeisung, Heiz-, Solar- und 
Kühlwassersysteme, für Anlagen nach 
EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952,
EN 12953, Zusatzhydraulikeinheit für die Nachspeisung zur Verwendung zusammen mit Vento/Transfero Connect. Bestehend aus Systemtrenner Type BA (Schutzklasse 4) entsprechend EN 1717, DVGW, SVGW geprüft, Filter, Rückschlagventil und Absperrventil.Direkter Anschluss der Pleno Refill Einheiten. 

Max. zul. Druck 10  bar
Anschluss Eingang Rp 1/2
Anschluss Nachspeisung Rp 1/2

Fabrikat: IMI Pneumatex
Typ: Pleno P BA4R

Art.-Nr. 8133310