Pneumatex Pleno P AB5, 
Nachspeisung, Heiz-, Solar- und 
Kühlwassersysteme, für Anlagen nach 
EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, Zusatzhydraulikeinheit für die Nachspeisung zur Verwendung zusammen mit Vento/Transfero Connect.
Bestehend aus Netztrennbehälter Type AB (Schutzklasse 5) entsprechend EN 1717. Zur Montage auf der Geraterückseite.

Max. zul. Druck 10  bar
Anschluss Eingang Rp 1/2
Anschluss Nachspeisung Rp 1/2

Typ: Pleno P AB5
Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr.: 8133320