Pneumatex Pleno P AB5 R Nachspeiseeinheit,
Zusatzhydraulikeinheit für die Nachspeisung, Verwendung
zusammen mit Vento/Transfero Connect um Pleno Refill 6000/12000
Module oder Wasserbehandlungseinheiten von Fremdanbietern anzuschliessen,
die nicht die Mindestnachspeiseleistung Vwm von 1300 l/h erreichen.
Bestehend aus einem Systemtrenner Type BA4 R (Schutzklasse 4) und
einem Netztennbehälter Pleno P AB5 (Schutzklasse 5) entsprechend EN 1717.

Vwm (l/h): 250
PS (bar): 10
m (kg): 3,8
T: 220
H1: 280
H2: 1000

Type: Pleno P AB5 R
Fabrikat: IMI Pneumatex

Artikel-Nr.: 8133330