HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil
mit "Voreinstellung und verkürzten 
Baumaßen".
KEYMARK-zertifiziert, geprüft nach
DIN EN 215. Gehäuse aus Messing.
Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Thermostat-Oberteil
und äußerer O-Ring ohne Entleeren der
Anlage auswechselbar. Mit stufenloser Voreinstellung und ablesbaren Einstell- werten. Geringste Durchflusstoleranzen. Voreinstellung mit Einstellschlüssel. Großer kv-Wert Bereich.
Anschluss Innengewinde für Gewinderohr, oder in Verbindung mit Klemmverschrau- bungen für Kupfer- oder Präzisionsstahl- rohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                          V-exakt II
Nennweite:                  DN 15 (1/2")
Ausführung:           Messing vernickelt
                          Durchgangsform

Art.-Nr.                     3452-02.000