HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil
mit "Außengewinde G 3/4 und 
Voreinstellung".
Gehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguss. Mit Niro-
Stahlspindel und doppelter O-Ring-
Abdichtung. Thermostat-Oberteil und
äußerer O-Ring ohne Entleeren der
Anlage auswechselbar. Mit stufenloser Voreinstellung und ablesbaren
Einstellwerten. Geringste Durchfluss-
toleranzen. Voreinstellung mit Einstellschlüssel. Großer kv-Wert Bereich.
Anschluss Außengewinde in Verbindung mit Klemmverschraubungen für Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                          V-exact II
Nennweite:                  DN 15 (1/2")
Ausführung:           Rotguss vernickelt
                          Durchgangsform

Art.-Nr.                     3720-02.000