HEIMEIER Ventilheizkörper-Anschlussver-
schraubung
Absperrbare Verschraubung, flach-
dichtend mit Entleerungsmöglichkeit, für
Einrohrheizungsanlagen. Werkseitig ein-
gestellter Heizkörperanteil 50 %, ein-
stellbar auf 35 %. Gehäuse aus korrosi-
onsbeständigem, entzinkungsfreiem Rot-
guß, vernickelt. Mittenabstand 50 mm
(+/- 1,0 mm). Mit Spindel für paralleles
Absperren von Vor- und Rücklauf in einem
Arbeitsgang. Abdichtung an Spindel und
Kegeln durch EPDM O-Ringe. In Spindel
integriertes Entleerungsventil. Betäti-
gung über anschließbare Füll- und Ent-
leerungsvorrichtung. Betätigung der
Spindel mit Heimeier-Universalschlüssel.
Anschluss Außengewinde G 3/4, in Verbin-
dung mit Klemmverschraubungen für Kunst-
stoff-,Kupfer-, Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C,
mit Verkleidung TB 90 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.

Fabrikat: IMI Heimeier

Typ: Vekolux Einrohr

Ausführung: Durchgangsform

für Ventilheizkörper mit Anschluss 
Rp 1/2 Innengewinde "und" G 3/4 Außengewinde

Best.-Nr.                  0534-50.000