Pneumatex Cyclon-Vakuumentgaser 
Vento Compact Connect V 2.1 FE. 
Kompaktes Design für Boden- und 
Wandinstallation. Vakuum-Cyclone-
Entgasungseinheit, 1 Pumpe, 
2 Magnetventile, Connect Steuerung, 
Anschluss für Nachspeisung mit 
Magnetventil und Wassermesser. 
Für Heizungssysteme nach EN 12828, 
EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953.
Für Nicht aggressive und nicht giftige 
Medien für den Einsatz im 
Anwendungsbereich. 
Frostschutzmittelzusatz bis 50 %.
Plug & Play Installation und 
Inbetriebnahme. BrainCube-Steuerung, 
selbstoptimierend mit Memoryfunktion. 
3,5 Zoll-TFT-Farb-Touchscreen mit 
Beleuchtung. Web-basierte Oberfläche mit
Fernsteuerung und Live-Daten.
Regelmäßige automatische Selbsttests. 
Täglicher Vakuumtest. Fernzugriff und 
Fernunterstützung bei Störungsbehebung.
Integrierte Schnittstellen für die 
Kommunikation mit dem IMI Webserver und 
der Gebäudeleittechnik.
Nachspeiseüberwachung und -ansteuerung 
mit integriertem Kontaktwasserzähler und
Magnetventil. Anschluss für die 
optionalen Pleno P BA4R/AB5(R) 
Nachspeisemodule mit Systemtrennung nach
EN 1717. 
3 potenzialfreie Ausgänge (NO) für
externe Alarmanzeige (230 V, max. 2 A).
1 Ein-/Ausgang RS 485.
1 Ethernet-RJ45-Anschluss.
1 USB-Hub-Anschluss.
Hochwertige Metallverkleidung.
Metallbauteile mit Medienkontakt:
C-Stahl, Gusseisen, Edelstahl, AMETAL,
Messing, Rotguss.
Max. zul. Druck: 10 bar
Min. zul. Druck: -1 bar
Max. zul. Temp.: 90 Grad C
Min. zul. Temp.: 0 Grad C
Max. zul. Umgebungstemp. 40 Grad C
Elektr. Spannung: 230 V/50 Hz
Schutzgrad: IP 54
Elektr. Anschlussleistung 0,75 kW
Schalldruckpegel: 55 dB(A)
Arbeitsdruckbereich 0,5-2.5 bar
Max. Wasserinhalt: 10 m3
Anschluss Ein: G 1/2
Anschluss Aus: G 1/2
Breite: 520 mm
Höhe: 575 mm
Tiefe: 350 mm

Fabrikat: IMI-Pneumatex
Type: Vento Compact Connect V 2.1 FE

Art.-Nr. 30303020400