Pneumatex Cyclon-Vakuumentgaser 
Vento VI 19.1 E. Für Heiz-, Solar- u. 
Kühlwassersysteme nach EN 12828, 
EN12976, ENV12977, EN12952, EN12953. 
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
TecBox-Steuereinh., Bodenaufstellung,
hochwertige Metallverkleidung. 
Rohrleitungsanschlüsse an d. 
Verkleidungsrücks., Absperr. zur Anlage.
Oxystop-Vakuum Entgasung m. Cyclone 
Technologie, des Anlagen- u. 
Nachspeisewassers in Cyclone Behältern.
Gasgehaltsabhängiger eco-
Automatikbetrieb. 1 Magnetventil/
1 Motorventil. fillsafe-
Nachspeiseüberw., m. Ansteuerung 
d. integr. Pleno P Nachspeisung m. 
Magnetventil u. Wassermesser.
Check der Menge, Zeit u. Frequenz.
BrainCube Connect-Steuerung f. 
sicheren Anlagenbetr., selbstopt. mit 
Memoryfunktion u. Langzeitdatenspeich.,
selbsterkl., Hilfstexte u. 
Klartextkommunikation. Beleucht. 3,5" 
TFT Touch-Screen Display zur Darst. der 
Parameter, Daten u. Grafiken. 
Ethernetschnittstelle z. Verbindung m. 
Internet u. Fernabfrage. USB 
Schnittstelle z. Datenaustausch. 
Daten über Internetzugriff kontrollier- 
u. änderbar. Alarmmeldung über Internet 
o. Weitergabe an BMS System. RS 485 
Schnittstelle m. Modbus Kommunikation. 
3 potenzialfreie, indiv.
parametrierbare Digitalausgänge. 
Numerische u. grafische Darst. von 
Druck. Elektr. Anschl. mit Spezialkuppl.
zur Netztrennung. CE-geprüft nach 
Anforderungen der europ. Richtlinien 
2004/108/EG, 2006/95/EG.
Max. zul. Druck: 16bar
Min. zul. Druck: -1bar
Max. zul. Temp.: 90 C
Min. zul. Temp.: 0 C
Max. zul. Umgebungstemp. 40 C
Elektr. Spannung: 
Leistungteil: 3x400V(+/-10%)/50Hz 
(3P+PE)
Steuersp.: 230V(+/-10%) / 50Hz 
(P+N+PE)
Klemmleiste in PowerCube f. direkte 
Verdrahtung.
Schutzgrad: IP54
Elektr. Anschlussleistung 2,6kW
Schalldruckpegel: 60dB(A)
Arbeitsdruckbereich 6,5-15,5bar
Max. Wasserinhalt: 300m3
Anschl. Ein:G3/4
Anschl. Aus:G3/4
Anschl. Nachsp.: G3/4
Breite: 570mm
Höhe: 1086mm
Tiefe: 601mm

Fabrikat: IMI-Pneumatex
Type: Vento VI 19.1 E Connect

Art.-Nr. 30303160600