Pneumatex Cyclon-Vakuumentgaser Vento V 8.1 EC,
Cooling-Vers., mit Schwitzwasserdäm.
Heiz-, Solar- u. Kühlwassersysteme für Anl. nach EN 12828,
EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN12953,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
TecBox-Steuereinheit, Bodenaufst., kompakt
mit allen erford. Funktionsele.,
Metallverkl. mit Tragegriffen,
Rohrleitungsansch. montagefreu. an der Verkleidungsrücks.,
Absperr. zur Anlage. Oxystop-Vakuum Entgasung mit Cyclone Technologie, des Anlagen- u. Nachspeisewassers in zwei sep. Spezial-Cyclone Behältern,
gasgehaltsabhängiger eco-Automatikbetrieb, 1 Pumpe.
fillsafe-Nachspeiseüberwachung, mit Ansteuerung d.
integr. Pleno P Nachspeisung mit Magnetventil u. Wassermesser,
Check der Menge, Zeit u. Frequenz.
BrainCube Connect-Steuerung für einen intelli., sicheren Anlagenbetrieb,
selbstopt. mit Memoryfunktion u. Langzeitdatenspeich., selbsterkl., betriebsorie.
Menüführung, Hilfstexte u. Klartextkomm.
Bedienungsfreund. beleucht. 3,5" Farb TFT Touch-Screen Display zur Darst. aller relev. Parameter, Daten u. Grafiken.
Ethernetschnittstelle z. Verbindung mit dem Internet u. Fernabfrage.
USB Schnittstelle z. Datenaustausch.
Alle Daten über Internetzugriff kontrollier- u. änderbar.
Alarmmeldung über Internet o. Weitergabe an BMS System.
RS 485 Schnittstelle mit Modbus Kommunikation.
3 potenzialfreie, indiv. parametrierbare Digitalausgänge.
Numerische und grafische Darst. von Druck.
Elektr. Anschl. mit Spezialkupplung zur Netztrennung,
CE-geprüft, nach den Anford. der europ.
Richtl. PED/DEP 97/23/EC,2004/108/EG,2006/95/EG.
Max. zul. Druck:10 bar
Min. zul. Druck:-1 bar
Max. zul. Temp. 90 C
Min. zul. Temp. 0 C
Max. zul. Umgebungstemp. 40 C
Elektr. Spannung:230 V/50 Hz
Schutzgrad:IP 54
Elektr. Anschlussleistung 1.4 kW
Schalldruckpegel:55dB(A)
Arbeitsdruckbereich 2-4.5 bar
Max. Wasserinhalt:300m3
Anschl. Ein:G 3/4
Anschl. Aus:G 3/4
Anschl. Nachspeisung:G 3/4
Breite:500mm
Höhe:920mm
Tiefe:530mm

Fabrikat: IMI-Pneumatex
Type: Vento V8.1 EC Connect
Art.-Nr. 8121203