Pneumatex Schmutz-, Schlamm- und 
Magnetitabscheider Zeparo Cyclone 
ZCDM Set 20 mit Magnet inkl. 
Wärmedämmung aus EPP. Brandklasse B2. 
4 Magnete. Ausführung Dirt, Magnetit, 
Bauart Cyclone, für Heiz-, Solar- 
und Kühlwassersysteme, 
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
Einzigartige Cyclone Technologie mit bis
zu 9 mal besserer Abscheideleistung als
herkömmliche Systeme. Abscheidung von 
Partikel ab einer Größe von 5 
Micrometer. Wirkungsgrad steigt mit 
zunehmender Fließgeschwindigkeit. Kein 
Verstopfen wie bei Filtern.
Abgeschiedener Schmutz wird in einer, 
mit Platte getrennten Abscheidekammer, 
gesammelt. Zentrisch angeordneter 
Entschlammungshahn zum Anschluss eines
Schlauches, mit Kappe.

Waagerechter oder senkrechter Einbau.

Kupferrohre bis DN 22mm können direkt 
mit einer Kombikupplung angeschlossen 
werden. 
Innengewinde: G 3/4
Gehäuse: Messing

Max. zul. Druck 10 bar
Max. zul. Temperatur 110 Grad C
Min. zul. Temperatur 6-8 Grad C (über
dem Taupunkt)

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7897520