IMI Pneumatex automatischer Zyklon-
Abscheider für Mikroblasen, Schmutz und
Magnetit Zeparo G-Force. 
Ausführung Dirt, mit Cyclone 
Abscheidetechnologie, für Heiz-, Solar- 
und Kühlwassersysteme, 
Frostschutzmittelzusatz bis 50%. 
Einzigartige Cyclone Technologie mit bis
zu 9 mal besserer Abscheideleistung als 
herkömmliche Systeme. Abscheidung von 
Partikel ab einer Größe von 
5 Mikrometer. Wirkungsgrad steigt mit 
zunehmender Fließgeschwindigkeit. Kein 
Verstopfen wie bei Filtern. 
Abgeschiedener Schmutz wird in einer, 
mit Platte getrennten Abscheidekammer, 
gesammelt. Vorbereitet zum Einbau eines 
Magnetstabes. Waagrechter und 
senkrechter Einbau. Entschlammungshahn 
mit Kappe zum Anschluss eines Schlauchs,
kann in 4 verschiedenen Positionen 
montiert werden.

Flansche: DN 150 entsprechend EN 1092-1
Gehäuse: Stahl. Farbe Beryllium  
Max.zul. Druck: 16 bar 
Max. Temperatur: 110 Grad C 
min. Temperatur: -10 Grad C 

Hersteller: IMI Pneumatex
Typ: Zeparo G-Force DN 150 PN 16

Art. Nr. 30304111400