IMI Pneumatex Zeparo G-Force Magnet.
Zur nachträglichen Montage in Zeparo 
G-Force Schlammabscheidern für Heiz-, 
Solar- und Kühlsysteme.
T-Stück mit Magnetstab und Tauchhülse 
zur verstärkten Magnetitabscheidung. 

Max. Temperatur: 110 Grad C 

Hersteller: IMI Pneumatex
Typ: Zeparo G-Force ZGM DN 65 - DN 100

Art. Nr. 30305111000