IMI Pneumatex Zeparo G-Force Magnet. 
Zur nachträglichen Montage in Zeparo 
G-Force / ZIO Schlammabscheidern für 
Heiz-, Solar- und Kühlsysteme.
T-Stück mit Magnetstab und Tauchhülse 
zur verstärkten Magnetitabscheidung. 

Max. Temperatur: 110 Grad C 

Hersteller: IMI Pneumatex
Typ: Zeparo G-Force / ZIO ZGM 
DN 200 - DN 300

Art. Nr. 30305111500