Pneumatex Schnellentluefter ZUTX 25, Ausfuehrung Top,
eXtra-absperrbar, Bauart Universal,
Messing, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
leakfree-Sicherheitspaket, sichere,
trockene Abfuehrung von
ausgeschiedenen Gasen, stabile
Schwimmerfuehrung in einer
stroemungsberuhigten Kammer,
schmutzgeschuetztes Praezisionsventil
und Notverschlussschraube mit
Signalfunktion. multifunktioneller
3-Wege-Hahn, fuer Betrieb, Service und
Abschlammen. senkrechter Einbau,
Aussengewinde.
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Arbeitsdruckbereich 10 bar
Anschluss R 1
Hoehe 159 mm
Hoehe1 184 mm
Gewicht leer 1.3 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr.7891325