Pneumatex Abscheider Zeparo ZIO 200 F, 
Ausfuehrung Omni optional
fuer Mikroblasen oder Schlammpartikel,
Bauart Industrial, Stahl, Farbe
Beryllium, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
helistill-Separator, tangentiale
Dynamik beim Separieren, rostfrei in
stroemungsberuhigter Abscheidekammer,
multifunktioneller 3-Wege-Hahn, fuer 
Betrieb, Service und Abschlammen. 
Entschlammungshahn, optimierte, 
tangentiale Durchspuelung,
Ausruestung mit Magnet Attachment
Zeparo ZIMA zur Steigerung der
Magnetitaufnahme moeglich. 
Entschlammungshahn und Transporthaken 
im Beipack zur bauseitigen Montage, 
aagerechter Einbau, Flanschanschluss, 
PN 16, gebaut nach PED/DEP 97/23/EC. 
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss 200 DN
Durchmesser 406 mm
Hoehe 1110 mm
Laenge 775 mm
Gewicht leer 95 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 30302051500