Pneumatex Abscheider Zeparo ZIO 300 F, 
Ausfuehrung Omni optional
fuer Mikroblasen oder Schlammpartikel,
Bauart Industrial, Stahl, Farbe
Beryllium, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
helistill-Separator, tangentiale
Dynamik beim Separieren, rostfrei in
stroemungsberuhigter Abscheidekammer,
stabile multifunktioneller 3-Wege-Hahn,
fuer Betrieb, Service und Abschlammen. 
Entschlammungshahn, optimierte, 
tangentiale Durchspuelung,
Ausruestung mit Magnet Attachment
Zeparo ZIMA zur Steigerung der
Magnetitaufnahme moeglich. 
Entschlammungshahn und Transporthaken 
im Beipack zur bauseitigen Montage, 
waagerechter Einbau, Flanschanschluss, 
PN 16, gebaut nach PED/DEP 97/23/EC. 
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss 300 DN
Durchmesser 610 mm
Hoehe 1315 mm
Laenge 1005 mm
Gewicht leer 157 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 30302051700