Pneumatex Waermedaemmung, fuer Zeparo ZIO,
Steinwolle, 2-teiliger verzinkter
Stahlblechmantel, einfach montierbar
mit Spannverschluessen,
Waermeleitfaehigkeit ca. 0.040 W/mk,
Heizsysteme.. Brandklasse A2 gemaess
DIN 4102. 
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss DN 80/100
Durchmesser 349 mm
Hoehe 515 mm
Daemmstaerke 60 mm
Gewicht leer 7.3 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7872100