Pneumatex Magnet Attachment, zur bauseitigen
Montage fuer Zeparo ZIO, ZIK und ZEK,
Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%..
T-Stueck mit Magnetstab und
Tauchhuelse, zur Steigerung der
Magnetitaufnahme. Swiss made by
Pneumatex.
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Gewicht leer 3.0 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Typ: Zeparo ZIMA 50-100

Art.-Nr. 7880100