Pneumatex Abscheider Zeparo ZIO 65 F, Ausfuehrung Omni optional
fuer Mikroblasen oder Schlammpartikel,
Bauart Industrial, Stahl, Farbe
Beryllium, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
helistill-Separator, tangentiale
Dynamik beim Separieren, rostfrei in
stroemungsberuhigter Abscheidekammer,
leakfree-Schnellentluefter, stabile
Schwimmerfuehrung in einer
stroemungsberuhigten Kammer,
schmutzgeschuetztes Praezisionsventil
und Notverschlussschraube mit
Signalfunktion, eXtra-Ausfuehrung
absperrbar, multifunktioneller
3-Wege-Hahn, fuer Betrieb, Service und
Abschlammen. Entschlammungshahn,
optimierte, tangentiale Durchspuelung,
Ausruestung mit Magnet Attachment
Zeparo ZIMA zur Steigerung der
Magnetitaufnahme moeglich. Zeparo ZUTX
Schnellentluefter, Entschlammungshahn
und Transporthaken im Beipack zur
bauseitigen Montage, waagerechter
Einbau, Flanschanschluss, PN 16,
gebaut nach PED/DEP 97/23/EC. 
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Nenndurchfluss 15 m&sup3/h
Druckverlust bei VD 0.020 bar
Max. Durchfluss 42 m&sup3/h
Anschluss 65 DN
Durchmesser 168 mm
Hoehe 626 mm
Hoehe1 244 mm
Hoehe2 452 mm
Hoehe3 406 mm
Hoehe4 290 mm
Hoehe5 596 mm
Laenge 350 mm
Gewicht leer 23 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7882065