Pneumatex Abscheider Zeparo ZIO 150 F, Ausfuehrung Omni optional
fuer Mikroblasen oder Schlammpartikel,
Bauart Industrial, Stahl, Farbe
Beryllium, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
helistill-Separator, tangentiale
Dynamik beim Separieren, rostfrei in
stroemungsberuhigter Abscheidekammer,
leakfree-Schnellentluefter, stabile
Schwimmerfuehrung in einer
stroemungsberuhigten Kammer,
schmutzgeschuetztes Praezisionsventil
und Notverschlussschraube mit
Signalfunktion, eXtra-Ausfuehrung
absperrbar, multifunktioneller
3-Wege-Hahn, fuer Betrieb, Service und
Abschlammen. Entschlammungshahn,
optimierte, tangentiale Durchspuelung,
Ausruestung mit Magnet Attachment
Zeparo ZIMA zur Steigerung der
Magnetitaufnahme moeglich. Zeparo ZUTX
Schnellentluefter, Entschlammungshahn
und Transporthaken im Beipack zur
bauseitigen Montage, waagerechter
Einbau, Flanschanschluss, PN 16,
gebaut nach PED/DEP 97/23/EC. 
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Nenndurchfluss 75 m&sup3/h
Druckverlust bei VD 0.017 bar
Max. Durchfluss 218 m&sup3/h
Anschluss 150 DN
Durchmesser 324 mm
Hoehe 941 mm
Hoehe1 375 mm
Hoehe2 636 mm
Hoehe3 590 mm
Hoehe4 421 mm
Hoehe5 780 mm
Laenge 635 mm
Gewicht leer 72 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7882150