Pneumatex Abscheider ZUV 32, Ausfuehrung Vent fuer
Mikroblasen, Bauart Universal,
Messing, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
helistill-Separator, tangentiale
Dynamik beim Separieren, rostfrei in
stroemungsberuhigter Abscheidekammer.
leakfree-Schnellentluefter, stabile
Schwimmerfuehrung in einer
stroemungsberuhigten Kammer,
schmutzgeschuetztes Praezisionsventil
und Notverschlussschraube mit
Signalfunktion. waagerechter Einbau,
Innengewinde bzw. Klemmringanschluss
(22 mm). 
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Nenndurchfluss 3.7 m&sup3/h
Druckverlust bei VD 0.014 bar
Anschluss G 1 1/4
Hoehe 239  mm
Hoehe1 81 mm
Hoehe2 203 mm
Laenge 88 mm
Gewicht leer 1.4 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7891132