Pneumatex Schnellentluefter ZUPN 15, Ausfuehrung Purge,
Bauart Universal, Messing vernickelt, 
Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
leakfree-Sicherheitspaket, sichere,
trockene Abfuehrung von
ausgeschiedenen Gasen, stabile
Schwimmerfuehrung in einer
stroemungsberuhigten Kammer,
schmutzgeschuetztes Praezisionsventil
und Notverschlussschraube mit
Signalfunktion.. senkrechter Einbau,
Innengewinde. 
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Arbeitsdruckbereich 6 bar
Anschluss Rp 1/2
Hoehe 93 mm
Hoehe1 110 mm
Gewicht leer 0.4 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7891516