Pneumatex Abscheider ZUVLS 20, Ausfuehrung Vent fuer
Mikroblasen, Solar, Bauart Universal,
Messing, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
helistill-Separator, tangentiale
Dynamik beim Separieren, rostfrei in
stroemungsberuhigter Abscheidekammer.
leakfree-Schnellentluefter, stabile
Schwimmerfuehrung in einer
stroemungsberuhigten Kammer,
schmutzgeschuetztes Praezisionsventil
und Notverschlussschraube mit
Signalfunktion. lateral, senkrechter
Einbau, Innengewinde bzw.
Klemmringanschluss (22 mm). 
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 160 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Nenndurchfluss 1.25 m&sup3/h
Druckverlust bei VD 0.024 bar
Anschluss Rp 3/4
Hoehe 222 mm
Hoehe1 247 mm
Hoehe2 112 mm
Laenge 71 mm
Gewicht leer 1.8 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7891820