Pneumatex Abscheider ZUD 20, Ausfuehrung Dirt fuer
Schlammpartikel, Bauart Universal,
Messing, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
helistill-Separator, tangentiale
Dynamik beim Separieren, rostfrei in
stroemungsberuhigter Abscheidekammer.
exzentrisch tangentiell angeordneter
Entschlammungshahn, optimierte,
tangentiale Durchspuelung.
waagerechter Einbau, Innengewinde bzw.
Klemmringanschluss (22 mm). 
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Nenndurchfluss 1.25 m&sup3/h
Druckverlust bei VD 0.017 bar
Anschluss G 3/4
Hoehe 141 mm
Hoehe1 128 mm
Hoehe2 78 mm
Laenge 88 mm
Gewicht leer 0.9 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7892120