Pneumatex Abscheider ZUM 25, Ausfuehrung Dirt fuer
Schlammpartikel, mit Magnetwirkung,
Bauart Universal, Messing, Heiz-,
Solar- und Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
helistill-Separator, tangentiale
Dynamik beim Separieren, rostfrei in
stroemungsberuhigter Abscheidekammer.
exzentrisch tangentiell angeordneter
Entschlammungshahn, optimierte,
tangentiale Durchspuelung, Magnetstab
in Tauchhuelse, zur Steigerung der
Magnetitaufnahme. waagerechter Einbau,
Innengewinde bzw. Klemmringanschluss
(22 mm). 
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Nenndurchfluss 2 m&sup3/h
Druckverlust bei VD 0.013 bar
Anschluss G 1
Hoehe 158 mm
Hoehe1 214 mm
Hoehe2 70 mm
Laenge 88 mm
Gewicht leer 1.3 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7893125