Pneumatex Abscheider ZUML 20, Ausfuehrung Dirt fuer
Schlammpartikel, mit Magnetwirkung,
Bauart Universal, Messing, Heiz-,
Solar- und Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
helistill-Separator, tangentiale
Dynamik beim Separieren, rostfrei in
stroemungsberuhigter Abscheidekammer.
exzentrisch tangentiell angeordneter
Entschlammungshahn, optimierte,
tangentiale Durchspuelung, Magnetstab
in Tauchhuelse, zur Steigerung der
Magnetitaufnahme. lateral, senkrechter
Einbau, Innengewinde bzw.
Klemmringanschluss (22 mm). 
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Nenndurchfluss 1.25 m&sup3/h
Druckverlust bei VD 0.024 bar
Anschluss Rp 3/4
Hoehe 171 mm
Hoehe1 271 mm
Hoehe2 165 mm
Laenge 71 mm
Gewicht leer 1.8 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7893220