Pneumatex Abscheider ZUKM 25, Ausfuehrung Kombi fuer
Mikroblasen und Schlammpartikel, mit
Magnetwirkung, Bauart Universal,
Messing, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
helistill-Separator, tangentiale
Dynamik beim Separieren, rostfrei in
stroemungsberuhigter Abscheidekammer.
leakfree-Schnellentluefter, stabile
Schwimmerfuehrung in einer
stroemungsberuhigten Kammer,
schmutzgeschuetztes Praezisionsventil
und Notverschlussschraube mit
Signalfunktion. exzentrisch
tangentiell angeordneter
Entschlammungshahn, optimierte,
tangentiale Durchspuelung, Magnetstab
in Tauchhuelse, zur Steigerung der
Magnetitaufnahme. waagerechter Einbau,
Innengewinde bzw. Klemmringanschluss
(22 mm). 
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Nenndurchfluss 2 m&sup3/h
Druckverlust bei VD 0.013 bar
Anschluss G 1
Hoehe 284 mm
Hoehe1 221 mm
Hoehe2 186 mm
Laenge 88 mm
Gewicht leer 1.7 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7894225