HEIMEIER Radiator-
Ausgleichsverschraubung
Stufenlos verschiebbarer Verschraubungs-
nippel. Doppelte O-Ring-Abdichtung. Ver-
schiebbar bis 35 mm. Heizkörper-
anschluß DN 32 (1 1/4).
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                          Ventilux
Ausführung: Rechtsgewinde DN 20 (3/4)"

Art.-Nr.                   2001-03.600