Pneumatex Anschlussset DLV 25 A
Messing, Wartung und Demontage von
Ausdehnungsgefäßen, Betätigung mit
Inbusschluessel, daher gegen unbeabsichtigtes Schließen
gesichert, mit Kugelhahn zur schnellen
Entleerung von Ausdehnungsgefäßen
mit Anschluss für Schlauch DN 20,
Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
beidseitig Innengewinde, mit 90 Grad Bogen zur gewindedichtenden Verschraubung mit Squeeze SQ. Einsatz
in Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1.
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss Rp 1
Anschluss Gefaess Rp 1
Anschluss Entwaesserung G 3/4
Laenge 135 mm

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 30101050601