Pneumatex Vordruckmanometer DME
Vordruckmanometer, robustes
Kunststoffgehaeuse, Kontrolle des
Vordruckes an Ausdehnungsgefaessen,
automatische Kalibrierung, auto
ON/OFF, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Einsatz in Anlagen
nach EN 12828, SWKI 93-1.
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss G 1/2
Gewicht leer 0.3 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr.  5001048