Pneumatex Druckknopfhahn DH
Messing, vernickelt,
Absperrung von Hydrometern,
Druckmessung erfolgt nur bei
gedruecktem Kolben, ansonsten ist das
Hydrometer drucklos, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Einsatz in Anlagen
nach EN 12828, SWKI 93-1.
Max. zul. Druck 30 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 100 C
Min. zul. Temperatur -20 C
Anschluss G 1/2
Gewicht leer 0.3 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr.  5001060