Pneumatex Hydrometer H4
Kontrolle des Fuelldruckes
an Ausdehnungsgefaessen,
Anzeigebereich 0-4 bar, mit 3
verstellbaren Kunststoffsegmenten zur
Markierung des gruenen Sollbereiches,
Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme.
Anschluss unten. Einsatz in Anlagen
nach EN 12828, SWKI 93-1.
Max. zul. Druck 4 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 60 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss R 1/2
Durchmesser 80  mm
Gewicht leer 0.3 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 5011037