Pneumatex Thermohydrometer TH 4
Kontrolle des
Fuelldruckes an Ausdehnungsgefaessen,
Druck-Anzeigebereich 0-4 bar,
Temperatur-Anzeigebereich 0-120 C, mit
3 verstellbaren Kunststoffsegmenten
zur Markierung des gruenen
Sollbereiches, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Anschluss
rueckseitig. Einsatz in Anlagen nach
EN 12828, SWKI 93-1.
Max. zul. Druck 4 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss R 1/2
Durchmesser 80  mm
Gewicht leer 0.3 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr.  5011038