Pneumatex Wassermangelsicherung WMS 933.2
Grundkoerper
aus Sphaeroguss, verzinkt, Schutz des
Waermeerzeugers und der Anlage vor
Überhitzung bei Wassermangel, keine
Verriegelung nach dem Abschalten,
Wechsler zur Signalisierung,
Heizwassersysteme. senkrechter Einbau,
2 Schweissanschluesse. Einsatz in
Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1,
bauteilgeprueft TÜV-HWB-96.
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Elektrische Spannung 250 V
Elektrischer Strom 10 A
Hoehe 370  mm
Laenge 195 mm
Gewicht leer 3.3 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 5021004