Pneumatex Kappenabsperrhahn DLV 15
Messing, Wartung
und Demontage von
Ausdehnungsgefaessen, Betaetigung mit
beiliegendem Inbusschluessel, daher
gegen unbeabsichtigtes Schliessen
gesichert, mit Kugelhahn zur schnellen
Entleerung von Ausdehnungsgefaessen
mit Anschluss fuer Schlauch DN 15,
Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
beidseitig Innengewinde, Verschraubung
auf der Gefaessanschlussseite. Einsatz
in Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1.
Max. zul. Druck 16 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss Rp 3/4
Anschluss Gefaess Rp 1/2
Anschluss Entwaesserung G 3/4
Laenge 117 mm
Gewicht leer 0.35 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 5351432